* [](http://www.cat.com/nl_NL/products/new/equipment/compactors/tandem-vibratory-rollers/18535197.html)

[SPECIFICATIES](http://www.cat.com/nl_NL/products/new/equipment/compactors/tandem-vibratory-rollers/18535197.html#tab2-1)

OVERZICHT

De CB22B is een machine van 2,5 ton met walsen van 1000 mm (39").

**GEWICHTEN**

EENHEDEN:

* [VS](http://www.cat.com/nl_NL/products/new/equipment/compactors/tandem-vibratory-rollers/18535197.html)
* [METRISCH](http://www.cat.com/nl_NL/products/new/equipment/compactors/tandem-vibratory-rollers/18535197.html)

|  |  |
| --- | --- |
| Bedrijfsgewicht | 2553.0 kg |
| Maximaal gewicht op voorwals | 1211.0 kg |
| Maximaal gewicht op achterwals | 1342.0 kg |

**BEDRIJFSSPECIFICATIES**

|  |  |
| --- | --- |
| Standaard verdichtingsbreedte | 1000.0 mm |
| Vrije ruimte bij stoeprand | 500.0 mm |
| Draaistraal in trommelrand | 2670.0 mm |
| Bodemvrijheid | 285.0 mm |
| Statische lineaire belasting | 12.8 kg/cm |
| Rijsnelheid - maximaal | 12.0 km/h |

**MOTOR**

|  |  |
| --- | --- |
| Brutovermogen | 24.4 kW |
| Motortype | C1.5 |

**AFMETINGEN**

|  |  |
| --- | --- |
| Totale lengte | 2575.0 mm |
| Wielbasis | 1800.0 mm |
| Totale breedte | 1112.0 mm |
| Trommeldiameter | 720.0 mm |
| Trommelbreedte | 1000.0 mm |
| Maximale machinehoogte | 2595.0 mm |

**TRILSYSTEEM**

|  |  |
| --- | --- |
| Centrifugaalkracht per wals - maximum | 28.8 kN |
| Centrifugaalkracht per wals - minimum | 12.8 kN |
| Frequentie | 63/55/42 Hz (3780/3300/2520 vpm) |
| Nominale amplitude - hoog | 0.525 mm |

**INHOUDEN**

|  |  |
| --- | --- |
| Inhoud van brandstoftank | 63.5 L |
| Inhoud van watersproeitank | 235.0 L |

[VOORDELEN EN FUNCTIES](http://www.cat.com/nl_NL/products/new/equipment/compactors/tandem-vibratory-rollers/18535197.html#tab2-2)

[MATERIEEL](http://www.cat.com/nl_NL/products/new/equipment/compactors/tandem-vibratory-rollers/18535197.html#tab2-3)