**Technische gegevens**

|  | **Eenzijdig voorover kiepende bak** | **180° roterende bak** | **Lage bak** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bedrijfsgegevens** |
| Laadvermogen  kg | 3.000 | 3.000 | 2.600 |
| Transportgewicht  kg | 2.410 | 2.550 | 2.410 |
| Bakinhoud vlak l | 1.500 | 1.300 | 1.020 |
| Bakinhoud met kop l | 1.850 | 1.750 | 1.300 |
| Bakinhoud watervlak  l | 1.160 | 900 | 820 |
| **Motorgegevens** |
| Motorfabrikant  | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Motortype  | 3TNV88 | 3TNV88 | 3TNV88 |
| Motor  | Diesel | Diesel | Diesel |
| Motorvermogen conform ISO 3046/1 kW | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Cilinderinhoud  cm³ | 1.642 | 1.642 | 1.642 |
| Motortoerental  1/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| Rijsnelheid  km/h | 22 | 22 | 22 |
| Knikhoek  ° | 37 | 37 | 37 |
| Pendelhoek  ° | 15 | 15 | 15 |
| Draaicirkel  mm | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| Klimvermogen  % | 50 | 50 | 50 |
| Banden  | 11.50/80-15.3 | 11.50/80-15.3 | 11.50/80-15.3 |
| L x B x H  mm | 3980 x 1785 x 2670 | 4140 x 1785 x 2670 | 4205 x 1785 x 2670 |
| Stuurpomp  | Pomp met axiale zuigers | Pomp met axiale zuigers | Pomp met axiale zuigers |
| Afgeleverd vermogen  l/min | 126 | 126 | 126 |
| Bedrijfsdruk  bar | 360 | 360 | 360 |
| Pomp  | Tandwielpomp | Tandwielpomp | Tandwielpomp |
| Afgeleverd vermogen  l/min | 45 | 45 | 45 |
| Bedrijfsdruk  bar | 220 | 220 | 220 |
| Geluidsniveau (LwA)  dB(A) | 101 | 101 | 101 |