**Technische gegevens**

|  | **2001 zwenkbak** | **2001 SLE** | **2001 lage bak** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bedrijfsgegevens** | | | |
| Laadvermogen  kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Nettogewicht  kg | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| Bakinhoud afgestreken l | 930 | 775 | 785 |
| Bakinhoud opgehoopt l | 1.210 | 1.050 | 1.000 |
| **Motorgegevens** | | | |
| Motorfabrikant | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Motortype | 3TNV82A | 3TNV82A | 3TNV82A |
| Motor | Diesel | Diesel | Diesel |
| Motorvermogen Conform ISO 3046/1 kW | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Cilinderinhoud  cm³ | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
| Rijsnelheid  km/h | 21 | 21 | 21 |
| Knikhoek  ° | 37 | 37 | 37 |
| Pendelhoek  ° | 15 | 15 | 15 |
| Draaicirkel  mm | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Klimvermogen  % | 45 | 45 | 45 |
| L x B x H  mm | 3420 x 1485 x 2650 | 3530 x 1485 x 2650 | 3420 x 1485 x 2650 |